Identification des risques | Animateur prévention

[**Identification des risques**](http://animateurprevention.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=66:identification-des-risques&catid=69:les-principaux-risques&Itemid=76)

[Principes généraux de prévention](http://animateurprevention.free.fr/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=47) - [Les principaux risques](http://animateurprevention.free.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=69:les-principaux-risques&layout=blog&Itemid=76)

**1 Ambiance climatique**

1.1 Température ambiante (basse, élevée)

**2 Biologique**

2.1 Manipulation de produits ou de matières pouvant contenir des agents infectieux

2.2 Hygiène des agents (vestiaires, sanitaires, douches)

2.3 Mesures de premiers secours (premiers soins pour les blessures bénignes)

2.4 Présence de micro-organismes dans les installations (légionelle dans les gaines de ventilation)

2.5 Présence d'odeurs nauséabondes

2.6 Autres

**3 Bruit**

3.1 Emission continue (machines, compresseurs, moteurs, outils)

3.2 Emission impulsive et répétitive (échappement d'air comprimé, signaux sonores)

3.3 Autres

**4 Chimique**

4.1 Manipulation de produits dangereux

4.2 Emanation de vapeur

4.3 Autres

**5 Circulation des engins**

5.1 Zone de circulation commune piétons / véhicules (croisements)

5.2 Voie de manoeuvre dangereuse (manque de visibilité, chargement)

5.3 Zone de circulation dangereuse (étroite, en pente, encombrée, en maucais état)

5.4 Etat des véhicules (freins, signalisation)

5.5 Contraintes imposées (délai, trajet) empêchant le respect de certaines règles du Code de la Route

5.6 Autres

**6 Circulation et travail de plein pied**

6.1 Sol glissant (produits répandus, conditions climatiques)

6.2 Sol inégal (petite marche, estrade, rupture de pente)

6.3 Sol défectueux (revêtement dégradé, aspérité, trou, dalle descellée)

6.4 Passage étroit ou longeant des zones dangereuses (partie saillante)

6.5 Passage encombré par l'entreposage d'objets divers

6.6 Autres

**7 Comportement**

7.1 Harcèlement moral

7.2 Harcèlement sexuel

7.3 Stress

7.4 Aggression physique e/ou verbale

7.5 Autres

**8 Eclairage**

8.1 Adaptation de l'éclairage du poste de travail avec l'activité exercée

8.2 Poste de travail présentant des zones éblouissantes (réflexion, soleil)

8.3 Zone de passage peu ou pas éclairée (allée, escalier)

8.4 Autres

**9 Effrondement et chute d'objets**

9.1 Objets stockés en hauteur (rack de stockage, étagère, dessus d'armoire)

9.2 Objets empilés sur des grandes hauteurs, matériaux en vrac

9.3 Travaux effectués simultanément à des hauteurs ou des étages différents (caillebotis, échaffaudage, toiture)

9.4 Etaiement, blindage, lors de travaux effectués dans des tranchées des puits, des galeries

9.5 Autres

**10 Electrique**

10.1 Conducteur nu accessible aux agents (armoire électrique non fernée à clé)

10.2 Matériaux défectueux (coupure de la liaison avec la terre, câble d'alimentation d'appareil portail, ou rallonge détérioré)

10.3 Non consignation d'une installation électrique lors d'une intervention (réparation, maintenance, modification)

10.4 Autres

**11 Gestes répétitifs (maladie professionnelle)**

11.1 Autres

**12 Incendie**

12.1 Utilisation de produits inflammables, comburants et combustibles (gaz, bois, papier, produit chimique)

12.2 Création d'atmosphère explosive avec l'air - poussière (bois), gaz( ville, fermentation), produits volatils (solvants)

12.3 Par production d'étincelles

12.4 Par travaux sur points chauds (phénomène de conduction)

12.5 Par échauffement

12.6 Autre

**13 Intervention d'entreprises exterieures**

13.1 Utilisation d'un service d'une entreprise extérieure

13.2 Méconnaissance des risques de la collectivité

13.3 Méconnaissance des risques liés à la co-activité

13.4 Absence de moyens de prévention (EPI, consignes)

13.5 Absence de plan de prévention

13.6 Autres

**14 Intervention de travailleurs saisonniers ou temporaires**

14.1 Méconnaissance des risques de la collectivité

14.2 Absence de moyens (EPI, Consignes)

14.3 Autres

**15 Manutention manuelles de charges**

15.1 Manutention de charges de masse unitaire élevée

15.2 Manutention effectuée de façon répétitive et à cadence élevée

15.3 Charge difficile à manutentionner (grande dimension, arrête vives)

15.4 Mauvaises postures imposées ou prises par les agents (dos courbé)

15.5 Autre

**16 Manutention mécanique**

16.1 Adaptation des moyens de manutention

16.2 Visibilité lors de la conduite (vitesse excessive, zone de manœuvre exiguë)

16.3 Stabilité du moyen de manutention (charge mal répartie, masse trop élevée)

16.4 Stabilité de la charge (arrimage insuffisant ou inexistant)

16.5 Autre

**17 Noyade**

17.1 Autre

**18 Organe en mouvement**

18.1 Partie mobile (organe de transmission, pièce, outils) accessible aux agents

18.2 Utilisation d'outils tranchants (couteau, hachoir, cutter, scie)

18.3 Masse suspendue (sangle, chaine)

18.4 Autre

**19 Pneumatique**

19.1 Eclatement ou fuite de réseau et insatllation

19.2 Autre

**20 Posture de travail**

20.1 Adaptation des postes de travail, machines, des outils,,,

20.2 Autre

**21 Poussières**

21.1 Emanation de poussières (maladie professionnelle)

21.2 Autre

**22 Projections**

22.1 De matières (copeaux, poussières, outils)

22.2 de liquide (liquide sous pression)

22.3 De gaz (vapeur de produits chimiques)

22.4 Autre

**23 Rayonnements**

23.1 Ionisants

23.2 YV-IR-Visibles

23.3 Laser

23.4 Micro-ondes

23.5 Champs magnétiques

23.6 Autre

**24 Réseaux**

24.1 Enterrés (eau, gaz, électricité,,,)

24.2 Aériens (téléphoniques, électriques,,,)

24.3 Autre

**25 Travail en hauteur**

25.1 Zone présentant des parties en contrebas (escalier, passerelle, quai, fosse)

25.2 Accés à des parties mobiles (échelle, escabeau; échaffaudage)

25.3 Utilisation des dispositifs mobiles (échelle, escabeau, échaffaudage)

25.4 Utilisation de moyens de fortune (chaise, carton, empilement d'objets divers)

25.5 Autre

**26 Terrain**

26.1 Sol inégal, petite marche, estrade, rupture de pente,,,

26.2 Sol défectueux (revêtement degradé, aspérité, trou , dalle descellée,,,)

26.3 Autre

**27 Thermique**

27.1 Matière très froide

27.2 Matière très chaude

27.3 Autre

**28 Travail sur écran**

28.1 Autre

**29 Travail isolé**

29.1 Moyen de communication

29.2 Moyen d'alerte

29.3 Autre

**30 Vibrations**

30.1 Autre

**31 Piqure**

31.1 Autre

**32 Risque routier**

32.1 Autre

**33 Cigarette**

33.1 Autre

**34 Amiante**

34.1 Matière amiantée

34.2 Autres

**37 Risque sanitaire**

37.1 Risque sanitaire du aux déplacements dans diverses régions du monde

37.2 Autre

37.3 Grippe aviaire

Inséré depuis <<http://animateurprevention.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=66:identification-des-risques&catid=69:les-principaux-risques&Itemid=76>>